**РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА/ФИЗИЧЕКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» № 32110609393 от 02.09.2021 НА** **ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СТАНЦИОННЫХ**

Дата и время подачи запроса: 06.09.2021 07:43

**Текст запроса**   
Добрый день! Просим уточнить габаритные размеры АКБ

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 06.09.2021 12:30

**Текст ответа**

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

Согласно спецификации к Техническим требованиям.

Аккумулятор промышленный, тип: герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, емкость: \_\_\_\_\_, напряжение: 12В, технология: AGM, фронттерминальное исполнение.

Технические требования к Аккумуляторам

Общие требования к конструкции Аккумуляторов

4.1.1. Габаритные размеры и места размещения контактных выводов (борнов)Аккумуляторов должны соответствовать чертежам, приведенным в ТУ, или предоставленных Поставщиком.

ГОСТ 26881-86. Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Аккумуляторы должны изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандарта или технических условий на аккумулятор конкретного типа по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Требования к конструкции

2.2.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры аккумуляторов, а также электродных пластин должны соответствовать чертежам, приведенным в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа.

Масса аккумулятора не должна превышать значений, установленных в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа.