**Быстрая настройка роутера D-Link DIR615A Интернет**

****

Подключите роутер к линии (желтый порт INTERNET), затем подключите к нему нужные устройства.

****

Отройте веб-браузер, в адресной строке введите **192.168.0.1**, затем перейдите по данному адресу. Вас встретит стартовое меню роутера, где нужно нажать кнопку **Начать**.



На вопрос о языке, нажимаем кнопку **Да**



Нажмите кнопку **Продолжить.**



В поле **Способ подключения** выберите **Проводное подключение**,

в поле **Режим работы** выберите **Маршрутизатор**, затем нажмите кнопку **Далее**



В поле **Тип соединения** выберите **PPPoE**,

в поля **Имя пользователя** и **Пароль** укажите логин и пароль из договора,

в поле **Имя сервиса** укажите Inet, затем нажмите **Далее**



Далее предлагается настроить беспроводную сеть. При необходимости измените название беспроводной сети и пароль от неё, затем нажмите **Далее**



На запрос о наличии IP приставки нажмите **Далее**



На запрос о наличии IP телефонии нажмите **Далее**



Устройство запросит сменить пароль для входа.



В появившемся окне с итоговой информацией по настройке нажмите **Применить**.



Настройка завершена.