**Приложение № 1.2**

**Состав работ по ТО систем кондиционирования**

Выполнятся согласно предписаниям завода-изготовителя:

1. Чистка теплообменника и узлов внешнего блока системы кондиционирования;
2. Чистка фильтров и узлов внутреннего блока системы кондиционирования, дезинфекция;
3. Проверка количества хладагента, дозаправка (при необходимости); настройка рабочих параметров (при необходимости);
4. Диагностика герметичности холодильного контура, давления в системе; проверка исправности компрессора;
5. Проверка предохранительных устройств (реле давления и т.п.);
6. Промывка дренажной системы, проверка герметичности соединений дренажного трубопровода;
7. Проверка вентиляторов и эл. двигателей конденсаторов воздушного охлаждения;
8. Проверка всасывающих и нагнетательных клапанов компрессора на герметичность;
9. Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;
10. Тестирование с пульта управления работы кондиционера во всех режимах.

В цену также входят: услуги автовышки, транспортные и командировочные расходы.