Приложение №1.1 к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровель ТЦТЭТ ТЦ № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли зданий |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание ТЦТЭТ |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  1. г. Мелеуз, радиорелейная станция «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Салават РТПС Мелеуз – 160 008,00 руб.  2. г. Бирск, Кленовый мыс, а/д Бирск-Новобиктимирово «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Уфа РТПС Бирск – 171 992,00 руб.  3. г. Нефтекамск, пр.Комсомольский,92 «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Бураево РТПС Нефтекамск – 203 992,00 руб.  4. Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Телестанция ,3 «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Бураево РТПС Караидель – 204 045,00 руб.  5. Кугарчинский р-н, с. Воскресенка «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Салават РРС Воскресенское – 159 950,00 руб.  **Итого : 899 987,00 ( восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб.** |
| 5. | Сроки строительства: | в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно пункта 8 Технического задания (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложения №№ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 к Документации о закупке (локальный сметный расчет)  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием графика выполнения  работ (по форме Приложения №3 к проекту договора,  являющемуся Приложением № 2 к Документации о закупке)  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику исполнительную  техническую документацию и технический акт приемки объекта  в эксплуатацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | 1. г. Мелеуз, радиорелейная станция «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Салават РТПС Мелеуз:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 238м2  - Разборка покрытий цементных стяжек толщ.40мм – 72,4м2  - Устройство цементных стяжек толщ.40мм – 72,4м2  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя бикроста – 238м2  2. г. Бирск, Кленовый мыс, а/д Бирск-Новобиктимирово «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Уфа РТПС Бирск:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 261,1м2  - Разборка покрытий цементных стяжек толщ.40мм – 68м2  - Устройство цементных стяжек толщ.40мм – 68 м2  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя бикроста – 261,1м2  3. г. Нефтекамск, пр.Комсомольский,92 «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Бураево РТПС Нефтекамск:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 254м2  - Разборка покрытий цементных стяжек толщ.40мм – 184,2м2  - Устройство цементных стяжек толщ.40мм – 184,2м2  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя бикроста – 254м2  4. Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Телестанция ,3 «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Бураево РТПС Караидель:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 254м2  - Разборка покрытий цементных стяжек толщ.40мм – 184,2м2  - Устройство цементных стяжек толщ.40мм – 184,2м2  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя бикроста – 254м2  5. Кугарчинский р-н, с. Воскресенка «Капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Салават РРС Воскресенское:  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 226,8м2  - Разборка покрытий цементных стяжек толщ.40мм – 93м2  - Устройство цементных стяжек толщ.40мм – 93 м2  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя бикроста – 226,8м2 |
| 9. | Контактное лицо | Вед. Инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |