

## Ротек RX 23312

**Интернет + IPTV (ручная настройка)**

Откройте браузер, в адресной строке наберите **192.168.0.1** и нажмите **«Enter»**

****


Нажимаем **«Настроить устройства вручную»**



Введите имя пользователя: admin


Введите пароль: указан на обратной стороне роутера, как на скриншоте

Нажимаем **«Войти»**




Заходим **«Настройки -> WAN»**

Удаляем все строчки через кнопку **«Удалить»**



**Настройка под интернет (PPPoE)**

Нажимаем **«Добавить WAN интерфейс»**



Установить маршрут по умолчанию: ставим галочку

Тип соединения: PPPoE


Тип сервиса: INTERNET

Имя пользователя: логин абонента

Пароль: пароль абонента

Включить VLAN Tagging: ставим галочку

Vlan ID: уточнить в службе технической поддержки




Нажимаем **«Применить»** потом **«Сохранить»**

Настройка под интернет (PPPoE) завершена

**Настройка под IPTV**

Тут же(«Настройка->WAN») нажимаем **«Добавить WAN интерфейс»**



**Соединение**

Тип соединения: IPoE


Тип сервиса: IPTV

Тип доступа WAN: Bridge

**Группировка портов**


LAN порты: выбираем порт куда подключена приставка IPTV (**по стандарту LAN4**), если приставок несколько выбираем LAN3 и LAN4

Нажимаем **«Применить»** потом **«Сохранить»**



**После настройки требуется перезагрузить роутер, пока роутер не перезагрузите, настройки не применятся**

Открываем «Управление –> Перезагрузка» нажимаем **«Перезагрузить роутер»**



Настройка завершена.

cid:image001.png@01D3B55F.51872BD0