## Ротек RX 23312

**Интернет + IPTV (быстрая настройка)**

**Перед настройкой роутера, выполните сброс до заводских настроек**

Откройте браузер, в адресной строке наберите **192.168.0.1** и нажмите «Enter»

****

Выберите регион: ПАО «Башинформсвязь»

Выберите филиал: Все филиалы

Выберите услугу: Домашний Интернет+Интерактивное ТВ

Нажимаем **«Продолжить»**



Введите имя пользователя: логин абонента

Введите пароль: пароль абонента

Номер VLAN: уточнить в службе технической поддержки по номеру 88003478166

Нажимаем **«Продолжить»**



Выберите порт подключения телевизионной приставки: LAN4, а также приставку подключаем к LAN4, если приставок несколько, выбираем LAN3 и LAN4, соответственно подключаем кабель к LAN3 и LAN4

Нажимаем **«Продолжить»**



**Включить беспроводную сеть 2.4 ГГц**: должна стоять галочка

Имя беспроводной сети: имя сети по умолчанию, указано на корпусе роутере. Меняем по желанию абонента (анг. буквы или цифры)

Пароль беспроводной сети: пароль от wi-fi по умолчанию, указано на корпусе роутера. Меняем по желанию абонента (цифры или анг. буквы)

**Включить беспроводную сеть 5 ГГц**: должна стоять галочка

Имя беспроводной сети: имя сети по умолчанию, указано на корпусе роутере. Меняем по желанию абонента (анг. буквы или цифры), **В КОНЦЕ ДОБАВЛЯЕМ 5G**

Пароль беспроводной сети: пароль от wi-fi по умолчанию, указано на корпусе роутера. Меняем по желанию абонента (цифры или анг. буквы)

Нажимаем **«Продолжить»**



Настройка завершена, нажимаем **«Завершить настройку»**



Ожидаем применение настроек около 20 секунд



Роутер применил настройки, можно проверять интернет



Настройка завершена.

