Переводим курсор мыши в правый верхний либо в правый нижний угол, чтобы появилась боковая панель:


Кликаем по иконке «***Параметры»***:



В появившемся окне выбираем «***Панель управления»***


Заходим в раздел «***Сеть и Интернет»***



Переходим в «***Центр управления сетями и общим доступом»***



Выбираем ***«Создание и настройка нового подключения или сети».***



***«Подключение к Интернету»*** *(Настройка широкополосного или коммутируемого подключения к Интернету)* и нажимаем кнопку ***Далее.***



После появления диалога ***«Подключение к Интернету уже выполнено»*** выбираем ***«Все равно создать новое подключение».***

В списке выбираем «***Высокоскоростное (с PPPoE)»***.



В поля «***Имя пользователя»*** и «***Пароль»*** вводим Вводим логин и пароль, указанные в договоре с провайдером.

Для того, чтобы система запомнила пароль и не перезапрашивала его при каждом подключении, устанавливаем флажок «*Запомнить этот пароль» (рекомендуется)*. 

Нажимаем кнопку **«*Подключить»*.** Если все настройки выполнены правильно, подключение к сети Интернет произойдет сразу.