**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства№ 32009231237 от 10.06.2020 г. на реконструкцию производственного здания АТС-28 ПАО "Башинформсвязь", расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105**

Дата и время подачи запроса: 15.06.2020 13:42

 Номер запроса: б/н

**Текст запроса**
Просим Вас дать разъяснение, в части локальной сметы. В пунктах 214 и 215 прописаны одинаковые наименования работ, количество. Значит ли это, что заасфальтировать нужно будет два раза одну и ту же площадь по 4 см????

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 16.06.2020 17:00

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что согласно локальной смете на реконструкцию производственного здания АТС-28 ПАО «Башинформсвязь», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Кирова,105 пункты №№ 214, 215 различаются по составу материалов в работе и, следовательно, по расценкам.

В п.214 заложены работы по «Устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (см. расценка ТЕР27-06-020-06);

п.215 «Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(расценка ТЕР27-06-020-08).

Толщина асфальтобетонного покрытия, в объеме 980 м2, должна состоять из двух разных слоев по 4 см каждый - всего 8см, что соответствует действующим нормативам по строительству дорожных покрытий стоянок для легковой и грузовой техники.