**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники**

г.Уфа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, ПАО "Башинформсвязь", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Долгоаршинных М.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ) согласно прилагаемого к Договору "Перечня" (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны строго руководствуются Федеральным Законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ, действующими нормативными документами РФ и РБ в сфере ККТ, эксплуатационно-технической документацией (ЭТД) Генеральных поставщиков ККТ (ГП), правилами техники безопасности и охраны труда.

**2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ККТ**

2.1. На техническое обслуживание принимается исправная ККТ, соответствующая требованиям действующих нормативных документов по ККТ.

2.2. Подтверждением нахождения ККТ на техническом обслуживании в соответствии с настоящим договором является пломбировка в установленном порядке ККТ и установка Исполнителем на кожух ККМ средства визуального контроля «Сервисное обслуживание» (СВК «СО»).

2.3. Виды, периодичность, объемы и сроки выполнения работ по РТО и ремонту ККТ определяются в соответствии с требованиями ЭТД на ККТ.

2.4. Ремонт ККТ, принятых Исполнителем на гарантию, в течение гарантийного срока и условиях, установленных ГП в ЭТД и договоре ГП с Исполнителем, производится Исполнителем безвозмездно. Согласно ЭТД, для сохранения Заказчиком права на гарантию, каждая единица ККТ с момента ввода ее в эксплуатацию должна проходить РТО с периодичностью 1 раз в месяц и эксплуатироваться Заказчиком согласно требований ЭТД.

\* Гарантийный срок эксплуатации электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (активизации ЭКЛЗ в составе ККТ). Исполнитель содействует Заказчику в исполнении гарантийных обязательств Генерального поставщика ККТ с индексом «К» и (или) предприятия - распространителя ЭКЛЗ - ООО «Безант» в соответствии с Разделом 5. СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА Паспорта ЭКЛЗ (еФ3.058.006 ПС).

2.5. Прием на обслуживание дополнительных ККМ, как и снятие их с обслуживания, производится по согласованию Сторон на основании письменного заявления Заказчика.

**3. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется исходя из цен, указанных в данном договоре, и Перечня ККТ (Приложение № 1). **Ориентировочная максимальная сумма договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.) без НДС**.

3.2. В объем и стоимость работ по техническому обслуживанию (ТО) согласно настоящего договора входит:

3.2.1.- вызов специалистов Исполнителя для выполнения работ, при этом количество вызовов не регламентируется;

3.2.2.- регламентированное техническое обслуживание (РТО) - профилактический осмотр, чистка, смазка, регулировка и настройка ККТ;

3.2.3.- устранение отказов в работе ККТ, возникших в процессе эксплуатации и входящих в объем работ по РТО и текущего ремонта (ТР);

3.2.4. - определение необходимости проведения ремонта в условиях Сервисного центра, оформление документов для снятия ККТ с объекта Заказчика для проведения ремонта и ввода ККТ в эксплуатацию после его выполнения.

3.2.5. - плановые и внеплановые средние (СР) и капитальные (КР) ремонты, при этом количество ремонтов не регламентируется. Гарантийный срок на проведенные работы по ремонту ККТ и на замененные запасные части составляет 3 месяца.

3.3. Работы по техническому обслуживанию и ремонтам ККТ (п. 3.2), замене ЭКЛЗ (п. 3.4.6), техническому освидетельствованию (п. 3.4.2) оплачиваются Заказчиком на основании подписанных уполномоченными лицами актов выполненных работ в течение \_\_\_ календарных дней с момента подписания путем перечисления Исполнителю платежным поручением Заказчика.

**Стоимость ежемесячного технического обслуживания одной ККТ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. без НДС.**

3.4. В объем работ по ТО (п.3.2.) не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно на основании Прейскуранта Приложение №2 к настоящему договору:

3.4.1. - комплекс работ по подготовке ККТ к постановке на обслуживание (техосвидетельствование на соответствие эталонной версии модели ККТ, при необходимости проведение доработки ККТ до эталонной версии с выдачей "Паспорта версии", ремонт неисправной ККТ, ввод в эксплуатацию, оформление Договора, Паспорта (Формуляра) ККТ, "Паспорта версии" ("Дополнительного листа") и установка СВК "СО", защитных этикеток "Контроль вскрытия" (ЗЭ "КВ").

3.4.2. - проведение обязательной ежегодной проверки исправности ККТ в порядке и сроки, установленные действующими нормативными документами по ККТ с установкой СВК "СО" на очередной срок. **Стоимость технического освидетельствования одной ККТ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. без НДС;**

3.4.3. - ремонт ККТ при выходе их из строя по вине Заказчика из-за нарушения им правил установки, хранения и эксплуатации ККТ;

3.4.4. - стоимость запасных частей, комплектующих, узлов и блоков, заменяемых при выполнении ремонтов в послегарантийный период или других работ по ККТ;

3.4.5. – не гарантийная замена фискальной памяти ККТ;

3.4.6. - проведение на основании решений органов государственной власти РФ (изменение технических требований, доработка, модернизация и т.п.) доработки конструкции, аппаратной части и (или) программного обеспечения ККТ, приводящее к изменению технических характеристик версии модели, указанных в "Паспорте версии", с выдачей нового "Паспорта версии";

3.4.7. - замену установку маркировочных табличек ("шильдиков") в случае их повреждения или утери;

3.4.8. - установку СВК "СО" и СВК "ГР" в случае их повреждения или утери;

3.4.9. - оформление дубликатов утерянных паспортов (формуляров) и других эксплуатационных документов;

3.4.10. - подключение внешних устройств (весы, сканер штрих - кодов, компьютер и т. п.).

3.4.11. **– стоимость не гарантийной замены одной ЭКЛЗ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. без НДС**.

3.4.12. – **максимальная стоимость ремонта и детекторов валют составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. без НДС.**

3.5. Оплата работ, не входящих в стоимость ТО (п. 3.4), производится согласно счету Исполнителя платежным поручением Заказчика в течение 30 календарных дней со дня выставления счета.

3.6 Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

**Исполнитель:**

4.1. Выполняет работы, предусмотренные ТО (п. 3.2.) в следующие сроки:

4.1.1. - РТО и выполнение вызовов по устранению аварийных отказов в объеме ТР в работе ККТ, находящихся в пределах населенного пункта расположения Сервисного центра Исполнителя - в течение 1 (одних) суток с момента регистрации заявки в Диспетчерской службе Исполнителя;

4.1.2. - средний и капитальный ремонт ККТ - в течение 36 рабочих часов с момента сдачи ККТ в СЦ Исполнителя за исключением случаев выхода ККТ из строя по вине Заказчика.

4.2. Выходные и праздничные дни не входят в сроки выполнения работ, указанные в п. 4.1.

4.3. Закрепляет за сервисными специалистами (звеном, бригадой, участком) обслуживаемые ККТ согласно "Перечня" (Приложение № 1) и устанавливает контроль за сроками и качеством выполнения работ.

4.4. При проведении работ по ККТ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

4.5. Составляет и предоставляет Заказчику для подтверждения акты проведения работ, акты приемки-сдачи выполненных работ и т.п.

4.6. До начала работ по РТО, ремонту ККТ и по их окончанию, совместно с Заказчиком оформляет предоставляемые Заказчиком документы, предусмотренные нормативными документами по ККТ - паспорт (формуляр) ККТ, "Журнал вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ" (Форма КМ-8), "Акт о снятии показаний контрольных и денежных счетчиков при сдаче (отправке) ККТ в ремонт и при возвращении его обратно в торговое предприятие" (Форма КМ-2), подписанный налоговым инспектором (при проведении ремонта).

4.7. После выполнения работ производит пломбирование ККТ и установку удаленных по мере необходимости ЗЭ "КВ".

4.8. ККТ после выполнения работ в исправном состоянии и с неповрежденными маркировочными табличками, пломбами ЦТО и СВК "СО", "ГР", ЗЭ "КВ" допускаются Исполнителем к дальнейшей эксплуатации и принимается представителем Заказчика. Факт допуска и приемки отражается записью в Журнале формы КМ-8, предоставляемой Заказчиком. При не предоставлении Заказчиком Журнала формы КМ-8 или его дальнейшей утере, приемка ККТ и допуск ее к эксплуатации считаются состоявшимся на основании факта начала эксплуатации ККТ, отраженного наличием записей о выручке в "Книге кассира-операциониста", наличием контрольных лент на дату после проведения работ по ККТ.

4.9. При нарушении Заказчиком требований по размещению и эксплуатации ККТ, предусмотренных нормативными документами по ККТ, ЭТД и настоящим Договором дает обязательные для исполнения Заказчиком "Предписания", с указанием этих нарушений и мер по их устранению.

4.10. Совместно с Заказчиком проводит обязательную ежегодную проверку исправности ККТ в порядке и сроки, установленные действующими нормативными документами по ККТ. Данные работы производятся в рамках настоящего договора, только при условии его действия в сроки, установленные действующими нормативными документами по ККТ.

4.11. В случае если после даты заключения настоящего договора органами государственной власти РФ, приняты решения (изменение технических требований, доработка, модернизация и т.п.), по котором определена ответственность Сторон настоящего договора и сроки выполнения данных решений, Исполнитель уведомляет о данном факте Заказчика путем публикации информационного сообщения в печатных СМИ.

4.12. В случае систематических нарушений Заказчиком правил эксплуатации ККТ и невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, подтвержденных документально, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика за один месяц.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

**Заказчик:**

5.1. Оборудует рабочие места для ККТ и обеспечивает их эксплуатацию в строгом соответствии с ЭТД на ККТ и нормативными документами по ККТ.

5.2. Назначает ответственное лицо для контроля за эксплуатацией ККТ, взаимодействия с Исполнителем в рамках настоящего Договора.

5.3. Обеспечивает допуск к эксплуатации ККТ только персонала, прошедшего обучение по эксплуатации моделей ККТ в объеме техминимума, указанных в "Перечне ККТ" (Приложение №1), инструктаж по технике безопасности и имеющего соответствующие Удостоверения.

5.4. Исключает допуск специалистов других ЦТО или физических лиц к выполнению работ по ККТ, принятых Исполнителем на обслуживание в соответствии с настоящим Договором.

5.5.Организует ежедневную проверку и постоянный контроль в процессе эксплуатации состояния ККТ на соответствие требованиям безопасной эксплуатации и на отсутствие признаков их ненормальной работы, определенных нормативными документами по ККТ и ЭТД.

5.6. Обеспечивает сохранность заводских маркировочных табличек, пломб Исполнителя, СВК "СО" и "ГР", ЗЭ "КВ", паспортов (формуляров) и эксплуатационных документов.

5.7. При возникновении отказа (неисправностей) в работе ККТ, включая неправильную или неполную информацию на кассовом чеке, сбой даты, повреждение пломб и (или) СВК и ЗЭ "КВ", прекращает эксплуатацию ККТ, отключает от электросети и незамедлительно направляет заявку в Диспетчерскую службу Исполнителя по телефону **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  с \_\_часов до \_\_\_\_ часов в рабочие дни и с \_\_\_\_ часов до \_\_\_\_часов в выходные и праздничные дни.

5.8.\* В случае выдачи (печати) ККТ сообщения о заполнении памяти ЭКЛЗ более чем на 90% *(см. документацию по эксплуатации из комплекта поставки ККТ)* Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и направляет ему Заявку на поставку (установку) новой ЭКЛЗ.

5.9.\* За один месяц до истечения гарантийного срока использования ЭКЛЗ в составе ККТ *(12 месяцев от момента активизации ЭКЛЗ)* Заказчик направляет Заявку на поставку (установку) новой ЭКЛЗ.

5.10. Представляет Исполнителю по его требованию документацию, связанную с приобретением, эксплуатацией, ТО и ремонтом ККТ, а также необходимые объяснения, справки и сведения по этим вопросам.

5.11.Обеспечивает беспрепятственный допуск специалистов Исполнителя к применяемым ККТ при условии предъявления ими служебного Удостоверения.

5.12. Обеспечивает специалистам Исполнителя возможность проведения ТО по настоящему Договору:

5.12.1.- предоставляя Исполнителю бесплатно пригодное для работы помещение (рабочее место), свободное от покупателей и посторонних лиц;

5.12.2.- доставляя ККТ в СЦ Исполнителя для проведения ремонта - по необходимости;

5.12.3 - проводя оплату ТО согласно п. 3.3.

5.13. Предоставляет Исполнителю возможность проведения обязательной ежегодной проверки исправности ККТ в сроки, установленные действующими нормативными документами по ККТ.

5.14. Ведет "Журнал вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ" (Форма КМ-8) и предоставляет его Исполнителю при проведении работ.

5.15. Осуществляет приемку ККТ от Исполнителя после проведения им работ согласно п.4.8.настоящего Договора

5.16. При сдаче ККТ для проведения работ в СЦ Исполнителя предоставляет паспорт (формуляр) ККТ, Акт формы КМ-2, подписанный налоговым инспектором, Журнал формы КМ-8, Акт формы №10 (п.4.9.).

5.17. Выполняет "Предписания" Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации ККТ и техники безопасности.

5.18. Совместно с представителями Исполнителя проверяет качество выполненных Исполнителем работ.

5.19. В случае систематических (2 и более) нарушений Исполнителем условий настоящего Договора (подтвержденных документально) Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя за один месяц.

**6. ЗАЩИТА ККМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА**

6.1. Для обеспечения защиты ККТ от несанкционированного доступа, обеспечения соответствия аппаратной и программной части ККТ эталонной версии, указанной в Паспорте (Формуляре ККТ) и "Паспорте версии", Исполнитель производит пломбировку кожуха ККТ и установку защитных этикеток "Контроль вскрытия" (ЗЭ "КВ") на кожух ККТ, фискальную память, микросхемы программного обеспечения. Факт пломбировки и установки ЗЭ "КВ" отражается в формах (Заключение Исполнителя по результатам освидетельствования ККТ на соответствие эталонной версии, Журнал формы КМ-8, наряд по вызову и т.п.), предусмотренных нормативными документами по ККТ (п. 1.2.).

6.2. В случае повреждения пломб и ЗЭ "КВ" Исполнителя, установленных на кожухе ККТ, Исполнителем в присутствии Заказчика проводится вскрытие кожуха ККТ и проверка состояния ЗЭ "КВ", установленных внутри ККТ. Если обнаруживается повреждение этих ЗЭ "КВ" Сторонами проводится служебное расследование.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. Заказчик освобождается от оплаты в текущем месяце стоимости ТО за неисправную ККТ.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за понесенные Заказчиком убытки, связанные:

7.3.1.-с простоем ККТ в связи с проведением регламентированного технического обслуживания и ремонта, т.к. сроки проведения работ определяются ЭТД;

7.3.2.-с наказанием Заказчика налоговыми органами в случае нарушения Заказчиком требований действующих нормативных документов по ККМ (п.1.2.) и соответствующих пунктов настоящего договора (п.п. 5.1 .-5.18.)

7.4.Исполнитель не несет ответственности за работы, выполненные третьими лицами либо специалистами Исполнителя частным образом.

7.5.При нарушении Заказчиком сроков платежей согласно п.3.3. свыше 10 суток Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ по настоящему Договору до оплаты платежа.

7.6. При просрочке платежа свыше 1 месяца, возобновление технического обслуживания производится по письменной заявке Заказчика, при условии погашения задолженности и предварительной оплаты стоимости ремонта неисправной ККТ (при необходимости). Исполнитель в этом случае имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом Заказчика.

7.7.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, эти споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика, либо по соглашению сторон в Третейском суде при Торгово-промышленной палате РБ.

**8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательствпо настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясений и других стихийных бедствий, военных действий, терактов, а также принятие после даты заключения настоящего договора нормативных актов государственной власти и управления и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств **по** настоящему Договору.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания по 31.12.2016 г.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за один месяц. В течение этого месяца стороны производят все взаиморасчеты за работы, выполненные по настоящему Договору.

9.3. Все изменения и дополнения по данному Договору являются действительными только в том случае, если они осуществляются письменно.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя.

9.5. В случае изменения адреса или реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

**11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **11.1. «Исполнитель»:**  . | **11.2 «Заказчик»: ПАО "Башинформсвязь"**,  ПАО «Башинформсвязь»  ОГРН 1020202561686  ИНН 0274018377 КПП 997750001  Адрес места нахождения.450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1  Почтовый адрес. 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1  р/счет 40702810900000005674  в ОАО АБ «Россия», г. Санкт-Петербург  к/счет 30101810800000000861 в Северо-Западном Главном Управлении Банка России  БИК 044030861 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Г.Долгоаршинных/**

М.П. М.П.

Приложение №1

к Договору № \_\_\_\_\_\_ от 01.01.2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и дислокация объектов | Модель ККМ | Заводской номер | Версия ККМ | Дата изготовления | Номер регистрации в налоговых органах | СВК "Государственный реестр" | Год | ЭКЛЗ |
| Дата ввода в эксплуатацию | Заводской № |
| Номер паспорта версии | Дата регистрации в налоговых органах | СВК "Сервисное обслуживание" | Год | Регистрационный № |
| Дата постановки на обслуживание | Дата активизации |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

Техническое задание (Спецификация)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип услуги | Описание (требования) | Общее количество ККМ | Цена без НДС, руб. | Количество ККМ | | | | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Ежегодная замена ЭКЛЗ | Ежегодня замена электронной кассовой ленты защищенной (ЭКЛЗ) еФ3.058.007. Сертификат соответствия - РОСС RU.АЯ46.Н43464. | 156 |  | 24 | 56 | 67 | 9 |  |  |
| 2 | Ежегодное тех. освидетельствование ККМ | Ежегодное техосвидетельствование на соответствие эталонной версии модели ККТ, при необходимости проведение доработки ККТ до эталонной версии с выдачей "Паспорта версии", ввод в эксплуатацию,Паспорта (Формуляра) ККТ, "Паспорта версии" ("Дополнительного листа") и установка СВК "СО", защитных этикеток "Контроль вскрытия" (ЗЭ "КВ"), а также проведение обязательной ежегодной проверки исправности ККТ в порядке и сроки, установленные действующими нормативными документами по ККТ с установкой СВК "СО" на очередной срок для следующих можелей ККТ: Прим 07К версия 02, Азимут-Epson TM-U950PK версия 02, PayVKP-80K версия 01, Samsung ER-4615RK версия 02, АМС-100К версия 01, Штрих-М-ФР-К версия 02 | 156 |  | 0 | 156 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Ежемесячное техническое обслуживание ККМ | В ежемесячное регламентированное техническое обслуживание входит: профилактический осмотр, чистка, смазка, регулировка и настройка ККТ; устранение отказов в работе ККТ, возникших в процессе эксплуатации и входящих в объем работ по РТО и текущего ремонта (ТР); определение необходимости проведения ремонта в условиях Сервисного центра, оформление документов для снятия ККТ с объекта Заказчика для проведения ремонта и ввода ККТ в эксплуатацию после его выполнения, плановые и внеплановые ремонты, при этом количество ремонтов не регламентируется. | 1872 |  | 468 | 468 | 468 | 468 |  |  |
| 4 | Ремонт ККМ и детекторов валют | Ремонт производится при выходе их из строя ККТ и детекторов валют по причине их физического износа, а также из-за нарушения правил установки, хранения и эксплуатации ККТ, в случае повреждения пломб, СВК "ГР", "СО", ЗЭ "КВ"; попадания в ККТ посторонних предметов, жидкостей, сыпучих веществ; наличия в ККТ насекомых, грызунов, и (или) следов их жизнедеятельности. Производится замена запасных частей, комплектующих, узлов и блоков, заменяемых при выполнении ремонтов в послегарантийный период или других работ по ККТ. Выполняется не гарантийная замена фискальной памяти ККТ. Проводится на основании решений органов государственной власти РФ (изменение технических требований, доработка, модернизация и т.п.) доработки конструкции, аппаратной части и (или) программного обеспечения ККТ, приводящее к изменению технических характеристик версии модели, указанных в "Паспорте версии", с выдачей нового "Паспорта версии". Замена маркировочных табличек ("шильдиков") в случае их повреждения или утери. Оформление дубликатов утерянных паспортов (формуляров) и других эксплуатационных документов. Подключение внешних устройств (весы, сканер штрих - кодов, компьютер и т. п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемые сроки обслуживания: 1 квартал – до 31 марта 2016, 2 квартал – до 30 июня 2016, 3 квартал – до 30 сентября 2016, 4 квартал – до 31 декабря 2016 | | | | | | | | | | |
| Поставщик предоставляет следующие документы: акты выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо для информации: Шаяхметов Азат Рифович, тел +79018162238, waits@bashtel.ru | | | | | | | | | | |