**ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1**

**к Извещению о закупке**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Выполнение подрядных работ по реконструкцию помещения г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, д.30 , АТС-22/33**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Реконструкция помещений в зданиях АТС |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Стерлитамак, АТС-22/33 ул. Коммунистическая, д.30 –  1 442 332,93 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | В течение 20 календарных дней с момента заключения договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по ремонту гражданских объектов, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН. 5. Перечень работ определяется согласно Приложения № 1 к техническому заданию ( локально-сметный расчет )   Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.   1. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ:   6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных  конструкций  6.1. Опалубочные работы  6.2. Арматурные работы  6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных  конструкций  10. Монтаж металлических конструкций  10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и  ограждающих конструкций зданий и сооружений     1. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план производства работ ППР с привязкой к каждому объекту. 2. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования 3. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 4. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки объекта в эксплуатацию. 5. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |

1. **Перенос системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладка системы контроля и управления доступом г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, д.30**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | | |
| 1 | | 2 | 3 | | |
| 1. | | Вид строительства | Перенос системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладка системы контроля и управления доступом. | | |
| 2. | | Назначение объекта, сооружения | Производственные здание АТС. | | |
| 3. | | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» | | |
| 4. | | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Стерлитамак ул. Коммунистическая, 30 – 86 469,66,руб. | | |
| 5. | | Сроки строительства: | В течение 20 календарных дней с момента заключения договора | | |
| 6. | | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика | | |
| 7. | | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Претендент-Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком схемы размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом, места установки видеокамер, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 5. Согласование работ с Заказчиком подрядчик берет на себя. 6. Выполнить строительно-монтажные работы по переносу систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом согласно утвержденных схем и руководствуясь СП5.13130.2009, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.033, №123-ФЗ, РД 25.952-90, РД 78.145-92, ПУЭ изд.7. 7. Перечень работ определяется согласно Приложения №1 к техническому заданию ( локально-сметный расчет). 8. Сращивание кабеля допускается в ответвительных коробках типа КС-4, КРТП 10\*2, с обязательным отражением места расположения коробок в исполнительной документации. При этом обязательным условием является использование однотипного кабеля с идентичными цветовыми схемами обозначения токоведущих жил. 9. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей, протокол укладки и маркировки кабелей. 10. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 11. Претендент должен иметь:   - лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по виду работ **«монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.»**.  - не менее двух сотрудников должны иметь 4 группу (до 1000 В) по электробезопасности с аттестацией в Ростехнадзоре.  - не менее двух сотрудников должны быть аттестованы и обучены по программе «Работа на высоте» и иметь соответствующие удостоверения.   1. Претендент должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования   Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приема-сдачи в эксплуатацию по видам работ. | | |
| 8. | | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты.  Оформить работы наряд допуском с согласованием у Заказчика. | | |
| 9. | | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. | | |
| 10. | | Контактное лицо | Вед.инженер Городского Центра Технической Эксплуатации Телекоммуникаций ПАО «Башинформсвязь» - Галиев Д.Ф.  Тел. 8-347-221-55-80  e-mail: di.galiev@bashtel.ru | | |
|  | | |  |