Приложение №1.2

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ

1) Наличие линии для доступа в Интернет по ADSL для проверки отремонтированного оборудования;

ISO9001 и IPC для хранения принятой в ремонт техники, ремонтных и

складских помещений.

2) Персональные, технические, а также административные средства и

меры, используемые для антистатической безопасности:

- Антистатическая мебель: столы с полками, тумбочки, кресла

- Антистатический пол, либо заземленный антистатический линолеум для

пола Персональные средства защиты:

Cтрепы, браслеты заземления, антистатические халаты, антистатическая

обувь, другая антистатическая одежда.

Тестер-стенд для мониторинга браслетов и обуви, калибратор

тестер-стенда

5) Наличие современного набора оборудования, позволяющего заниматься

ремонтом заявленных видов техники:

- Мультиметры

- Осциллограф

- Источники питания

- Микроскоп

- Инфракрасная паяльная станция

- Дымоулавливатели

- Термовоздушные паяльные станции

6) Наличие системы компьютерного учета при приеме и выдаче техники;

7) Наличие сайта компании, электронной почты и линии для доступа в

Интернет;

8) Наличие высококвалифицированного персонала.

9) Короткие сроки выполнения ремонта оборудования

10) Предоставление гарантии на отремонтированное оборудование

11) Наличие письма производителя или официального дистрибьютора оборудования, подтверждающее наличие авторизации на ремонт указанного оборудования.