Приложение №1.1 к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли зданий объектов ПАО «Башинформсвязь»:**

**Уфимский ЦМЦТЭТ г. Благовещенск, ул. Советская,28;**

**Стерлитамакский ГЦТЭТ г. Салават, ул. Октябрьская,33;**

**Ишимбайский МЦТЭТ г.Ишимбай, ул. Советская,74.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли зданий |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  Уфимский ЦМЦТЭТ г.Благовещенск, ул.Советская, 28 - 600 087,67руб.  Стерлитамакский ГЦТЭТ г. Салават, ул. Октябрьская, 33- 450 191,15руб.  Ишимбайский МЦТЭТ г. Ишимбай, ул. Советская,74 - 420 125 руб.  Итого: 1 470 403,82 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Трех объектов (Уфимский ЦМЦТЭТ г. Благовещенск, ул. Советская, 28, Стерлитамакский ГЦТЭТ г. Салават, ул. Октябрьская, 33,  Ишимбайский МЦТЭТ г. Ишимбай, ул. Советская,74) - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно пункта 8 Задания на  выполнения работ (перечень видов и объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложений №№ 1.2-1.4  (Локальный сметный расчет) к Документации о закупке  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием графика выполнения  работ (по форме Приложения №3 к проекту договора.  являющемуся Приложением № 2 к Документации о закупке)  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт  приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Перечень видов и объемов работ | **1. Уфимский ЦМЦТЭТ г. Благовещенск, ул. Советская, 28:**  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов -  553 м2.  - Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до1,0м2 -  247 мест.  - Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых  рулонных материалов в два слоя- 553 м2.  **2. Стерлитамакский ГЦТЭТ г. Салават, ул. Октябрьская, 33:**  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов –  400 м2.  - Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0м2 –  238 мест.  - Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых  рулонных материалов в два слоя – 400м2.  **3. Ишимбайский МЦТЭТ г. Ишимбай, ул. Советская,74:**  - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов –  460 м2.  - Разборка покрытий цементно-песчаной стяжки толщ.40мм-  460 м2.  - Устройство покрытий цементных толщ.40мм – 460 м2.  - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в  два слоя – 460 м2  - Ремонт и перекладка кирпичного парапета - 12м. |
| 9. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |